# Të dhënat teknike

Gur fresibël me kënd |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Numër artikulli |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Fuqia e vlerësuar hyrëse | W | 1200 | 1200
Fuqia dalëse | W | 630 | 630
Shpejtësia e vlerësuar bosheA) | min-1 | 11000 | 11000
Gama e vendosjes së numrit të rrotullimeve | min-1 | − | 2800−11000
Diametri maks. i diskut të smerilimit/diametri maks. i shtresës smeriluese prej gome | mm | 125 | 125
Shufër e boshtit të smerilimit |  | M 14 | M 14
gjatësia maks. e shufrës së boshtit të smerilimmit | mm | 22 | 22
Mbrojtja e rifilluar |  | ● | ●
Fillim i butë |  | ● | ●
Elektronikë konstante |  | ● | ●
Fikja e goditjes mbrapsht |  | ● | ●
Parazgjedhja e shpejtësisë së rrotullimit |  | − | ●
PeshaB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Klasa e mbrojtjes |  | / II | / II

A)

  Shpejtësia e vlerësuar e boshtit sipas EN IEC 62841-2-3 për zgjedhjen e mjeteve të përshtatshme të aplikimit. Shpejtësia aktuale e boshtit është më e ulët për arsye sigurie dhe për shkak të tolerancave të prodhimit.

B)

  në varësi të kapakut mbrojtës të përdorur ((8), (7), (9)) dhe dorezës shtesë të përdorur ((5), (4))

Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.