# انتخاب سرعت

## (GWS 12-125 S)

با چرخک تنظیم انتخاب تعداد ضربه (33) می توان تعداد دور/ضربه لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد. اندازه های ذکر شده در جدول ذیل، مقادیر پیشنهادی می باشند.

قطعه کار | کاربرد | ابزار مورد استفاده | موقعیت چرخک تنظیم
--- | --- | --- | ---
فلز | زدودن رنگ | کاغذ سنباده | 2−3
فلز | برس كاری، زنگ زدایی | برس سیمی كاسه ای، کاغذ سنباده | 3
استیل ضد زنگ | سایش کاری | صفحه ساب/صفحه فیبری | 4−6
فلز | سایش کاری خشن | صفحه ساب | 6
فلز | برش کاری | صفحه برش | 6
سنگ | برش کاری | صفحه برش الماسه | 6

مقادیر ذکر شده مراحل سرعت، مقادیر مرجع می باشند.

- میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات باید حداقل معادل با حداکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سریع‌تر از حد مجاز می‌چرخند، ممکن است بشکنند و به اطراف پرتاب شوند.

درجه انتخاب سرعت | GWS 12-125 S ‎[min–1]‎
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

مقادیر ذکر شده سرعت، مقادیر معیاری می باشند.