# Uzsākot lietošanu

- Pievadiet elektroinstrumentam pareizu spriegumu! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes. Elektroinstrumenti, kas paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.

Darbinot elektroinstrumentu no mobilajiem sprieguma avotiem (ģeneratoriem), kam nav pietiekamu jaudas rezervi vai kuri nav apgādāti ar piemērotu sprieguma stabilizatoru, un nespēj kompensēt palaišanas strāvu, ieslēgšanas brīdī tas var darboties ar samazinātu jaudu vai netipiskā veidā.

Lūdzam pārliecināties par izvēlētā sprieguma avota piemērotību elektroinstrumenta darbināšanai. īpaši attiecībā uz izejas spriegumu un tā frekvenci.

## Ieslēgšana un izslēgšana

(GWS 12-125 P)

Lai sāktu lietot elektroinstrumentu, pabīdiet atbloķēšanas sviru (31) uz priekšu, pēc tam pabīdiet ieslēdzēju/izslēdzēju (3) uz augšu.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (3).

- Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet slīpēšanas darbinstrumentu. Slīpēšanas darbinstrumentam jābūt pareizi iestiprinātam un jāspēj brīvi griezties. Veiciet slīpēšanas darbinstrumenta pārbaudi, to vismaz 1 minūti ilgi darbinot bez slodzes. Nelietojiet bojātus, neapaļus vai vibrējošus slīpēšanas darbinstrumentus. Bojāti slīpēšanas darbinstrumenti var salūzt un radīt savainojumus.

## Ieslēgšana un izslēgšana

(GWS 12-125 S)

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslēdzēju/izslēdzēju (32) uz priekšu.

Lai nostiprinātu ieslēdzēju/izslēdzēju (32), nospiediet ieslēdzēja/izslēdzēja (32) priekšējo daļu, līdz tas fiksējas ieslēgtā stāvoklī.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (32) vai arī īslaicīgi nospiediet un atlaidiet ieslēdzēja/izslēdzēja (32) aizmugurējo daļu, ja tas ir bijis fiksēts ieslēgtā stāvoklī.

- Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet slīpēšanas darbinstrumentu. Slīpēšanas darbinstrumentam jābūt pareizi iestiprinātam un jāspēj brīvi griezties. Veiciet slīpēšanas darbinstrumenta pārbaudi, to vismaz 1 minūti ilgi darbinot bez slodzes. Nelietojiet bojātus, neapaļus vai vibrējošus slīpēšanas darbinstrumentus. Bojāti slīpēšanas darbinstrumenti var salūzt un radīt savainojumus.