# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық тегістеу машинасы |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200 | 1200
Шығыс қуат | Вт | 630 | 630
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 11000 | 11000
Айналу жиілігін реттеу диапазоны | мин-1 | − | 2800−11000
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 125 | 125
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 22 | 22
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ●
Бірқалыпты іске қосу |  | ● | ●
Тұрақты электроника |  | ● | ●
Кері соққы кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ●
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | − | ●
СалмағыB) | кг | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Қорғаныс класы |  | / II | / II

A)

  Жарамды алмалы-салмалы аспаптарды таңдау үшін EN IEC 62841-2-3 бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан және технологиялық рұқсатты ауытқуларға байланысты төменірек болады.

B)

  пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((8), (7), (9)) және пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((5), (4)) байланысты

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.