# 安装保护装置

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

提示：使用过程中砂轮片断裂或防护罩/电动工具上的固定装置损坏后，必须立即将电动工具寄给客户服务部门，地址参见章节“客户服务和应用咨询”。

##

将防护罩(7)放到电动工具的支座上，直至防护罩的编码凸轮与支座重合。按压并按住解锁杆(1)。
将防护罩(7)压到主轴颈上，直至防护罩的凸肩套在电动工具的法兰上，然后转动防护罩，直至能够清楚地听见卡止声。
根据工作需要调整好防护罩(7)的位置。为此朝上推动解锁杆(1)，然后将防护罩(7)转到所需位置。

- 不断调整防护罩(7)，使解锁杆(1)的两个凸轮卡入防护罩(7)相应的开口中。

- 调整防护罩(7)，以防有火花朝操作人员方向飞溅。

- 唯有通过操纵解锁杆(1)才能使防护罩(7)沿附件的旋转方向转动！否则，在任何条件下都不得继续使用电动工具，必须将其交给客户服务部门。

提示：防护罩(7)上的编码凸轮确保只能安装一个与电动工具匹配的防护罩。

##

搭配硬质合金杯形砂轮(11)无尘打磨颜料、油漆和塑料时可以使用排尘罩(6)。排尘罩(6)不适用于加工金属。

可以将合适的博世吸尘器连接在排尘罩(6)上。为此请将抽吸软管通过抽吸适配器插在规定的排尘罩固定座接头上。

##

- 切割时请务必使用切割防护罩(8)或研磨防护罩 (7)以及切割盖板(9)。

- 切割石材时必须进行足够的集尘。

切割防护罩(8)与研磨防护罩(7)的安装方法一样。

### 金属切割盖板

将金属切割盖板(9)安装到研磨防护罩(7)上（参见插图A）：将固定夹摆回（➊）。将盖板(9)插到研磨防护罩(7)上（➋）。将固定夹牢牢压到防护罩(7)上（➌）。
拆卸时（参见插图B）按压固定夹（➊）上的按钮，然后将其摆回（➋）。将盖板(9)从防护罩(7)上拔下（➌）。

### 塑料切割盖板

将塑料切割盖板(9)插到研磨防护罩(7)（参见插图C）。可以听到盖板(9)在防护罩(7)上明显卡止的声音。
拆卸时（参见插图D）解锁防护罩(7)（➊）上左侧或右侧盖板(9)，然后将盖板拔下（➋）。

##

带引导滑座的切割排尘罩(30)与研磨防护罩的安装方法一样。

通过用排尘罩上的夹箍将辅助手柄(5)/(4)固定在变速箱外壳上，由此将电动工具与排尘罩牢牢连接。可以将合适的博世吸尘器连接在带引导滑座的排尘罩(30)上。为此请将抽吸软管通过抽吸适配器插在规定的排尘罩固定座接头上。

提示：抽吸软管和附件中的灰尘在抽吸过程中所产生的摩擦会引起静电荷，用户可能会将其视为静电放电（与环境因素及其生理状态相关）。博世通常建议使用抗静电抽吸软管（附件）来吸收精细灰尘和干燥物质。

##

- 使用橡胶磨盘(23)或杯型钢丝刷/斜角刷/金刚石钻头操作时，请务必安装护手 (22)。

固定护手(22)与辅助手柄(5)/(4)。

##

视操作方法而定，在机头左侧或右侧旋入辅助手柄(5)/(4)。

- 操作电动工具时务必使用辅助手柄(5)/(4)。

- 如果辅助手柄(5)/(4)损坏了，勿继续使用电动工具。切勿在辅助手柄 (5)/(4)上做任何修改。

具备减震功能的辅助手柄(4)不仅能够降低工作时的震动，更可以提高操作机器的舒适性和确保工作安全。