# Montage du dispositif de protection

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

Remarque : En cas de cassure de la meule ou du disque pendant l’utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixation sur le capot de protection/l’outil électroportatif, envoyez sans tarder l’outil électroportatif dans un centre de service après-vente. Pour les adresses, reportez-vous à la section « Service après-vente et conseil utilisateurs ».

##

Placez le capot de protection (7) sur la fixation de l’outil électroportatif jusqu’à ce que les ergots de codage du capot de protection viennent se loger dans les évidements de la fixation. Appuyez pour cela sur le levier de déverrouillage (1) et maintenez-le actionné.
Montez le capot de protection (7) sur le collet de broche en exerçant une pression jusqu’à ce que l’épaulement du capot de protection repose sur le flasque de l’outil électroportatif et tournez le capot de protection jusqu’à ce qu’il s’enclenche de façon perceptible.
Ajustez la position du capot de protection (7) en fonction des besoins du travail à effectuer. Pour cela, poussez le levier de déverrouillage (1) vers le haut et tournez le capot de protection (7) dans la position souhaitée.

- Orientez le capot de protection (7) de sorte que les deux ergots du levier de déverrouillage (1) viennent se loger dans les évidements correspondants du capot de protection (7).

- Orientez le capot de protection (7) de façon à éviter les projections d’étincelles en direction de l’utilisateur.

- Dans le sens de rotation de l’accessoire, le capot de protection (7) ne doit pouvoir pivoter que si l’on appuie sur le levier de déverrouillage (1) ! Si cela n’est pas le cas, ne continuez en aucun cas à utiliser l’outil électroportatif, confiez-le au service après-vente pour réparation.

Remarque : Les ergots de codage se trouvant sur le capot de protection (7) font en sorte que seul le capot de protection adapté à l’outil électroportatif puisse être monté.

##

Pour réduire fortement la production de poussière pendant l’enlèvement de peintures, de vernis et de matières plastiques avec des meules assiettes carbure (11), vous pouvez utiliser le capot d’aspiration (6). Le capot d’aspiration (6) n’est pas approprié pour un travail sur les métaux.

Il est possible de raccorder au capot d’aspiration (6) un aspirateur Bosch approprié. Insérez pour cela le flexible d’aspiration muni de l’adaptateur d’aspiration dans la tubulure du capot d’aspiration prévue à cet effet.

##

- Pour les tronçonnages, utilisez toujours le capot de protection spécial tronçonnage (8) ou le capot de protection spécial meulage (7) avec le cache spécial tronçonnage (9).

- Lors du tronçonnage de matières minérales, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.

Le capot de protection spécial tronçonnage (8) se monte comme le capot de protection spécial meulage (7).

### Cache spécial tronçonnage en métal

Montez le cache spécial tronçonnage (9) en métal sur le capot de protection spécial meulage (7) (voir figure A) : basculez l’étrier de maintien vers l’arrière (➊). Emboîtez le cache (9) sur le capot de protection spécial meulage (7) (➋). Pressez fermement l’étrier de maintien contre le capot de protection (7) (➌).
Pour le retrait (voir figure B), appuyez sur le bouton de l’étrier de maintien (➊) et basculez l’étrier vers l’arrière (➋). Dégagez le cache (9) du capot de protection (7) (➌).

### Cache spécial tronçonnage en plastique

Emboîtez le cache spécial tronçonnage (9) en plastique sur le capot de protection spécial meulage (7) (voir figure C). Le cache (9) s’enclenche de manière audible et perceptible sur le capot de protection (7).
Pour le retrait (voir figure D), déverrouillez le cache (9) sur le capot de protection (7) (➊) à gauche ou à droite et retirez le cache (➋).

##

Le capot d’aspiration spécial tronçonnage avec glissière de guidage (30) se monte comme le capot de protection spécial meulage.

En fixant la poignée supplémentaire (5)/(4) à travers l’étrier du capot d’aspiration sur le carter d’engrenage, l’outil électroportatif est relié solidement au capot d’aspiration. Un aspirateur Bosch approprié peut être raccordé au capot d’aspiration avec glissière de guidage (30). Insérez pour cela le flexible d’aspiration muni de l’adaptateur d’aspiration dans la tubulure du capot d’aspiration prévue à cet effet.

Remarque : Le frottement de la poussière dans le flexible d’aspiration et l’accessoire pendant l’aspiration génère des charges électrostatiques donnant lieu à des décharges d’électricité statique plus ou moins fortes (dépend de facteurs ambiants et de l’état physiologique de l’utilisateur). Bosch recommande d’utiliser un flexible d’aspiration antistatique (accessoire) pour l’aspiration de poussières fines et de matériaux secs.

##

- Montez systématiquement le protège-main (22) pour les travaux avec le plateau support caoutchouc (23) ou avec une brosse boisseau/brosse circulaire/scie-trépan diamantée.

Fixez le protège-main (22) avec la poignée supplémentaire (5)/(4).

##

Vissez la poignée supplémentaire (5)/(4) du côté gauche ou droit de la tête de meuleuse, selon les besoins.

- N’utilisez pas l’outil électroportatif sans la poignée supplémentaire (5)/(4).

- Ne continuez pas à utiliser l’outil électroportatif si la poignée supplémentaire (5)/(4) est endommagée. N’apportez aucune modification à la poignée supplémentaire (5)/(4).

La poignée supplémentaire antivibrations (4) réduit les vibrations et rend l’utilisation de l’outil électroportatif plus confortable et plus sûre.