# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

- หากใช้เครื่องทำงานหนัก ให้ใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นออกเท่าที่จะทำได้เสมอ เป่าช่องระบายอากาศเป็นประจำและติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เมื่อ‌ทำงาน‌กับ‌โลหะ ฝุ่น‌‌‌ซึ่ง‌‌มี‌‌คุณสมบัติ‌‌นำ‌‌ความร้อน‌‌และ‌‌กระแส‌‌ไฟฟ้า‌‌อาจ‌‌สะสม‌‌อยู่‌ข้างใน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ฉนวน‌ป้องกัน‌ทั้งหมด‌ของ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌อาจ‌ได้รับ‌ผลเสีย

กรุณา‌เก็บ‌รักษา‌และ‌จับถือ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌อย่าง‌ระมัด‌ระวัง

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

- ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ พัดลม‌ของ‌มอเตอร์‌จะ‌ดูด‌ผงฝุ่น‌เข้า‌ใน‌หม้อ‌ครอบ และ‌ผง‌โลหะ‌ที่‌พอก‌สะสม‌กัน‌มากๆ อาจ‌ทำให้‌เกิด‌อันตราย‌จาก‌ไฟฟ้า‌ได้