# 作業注意事項

##

- 使用黏合式磨具進行粗磨時，一律必須使用研磨專用防護罩 (7)。

- 勿使用切割砂輪進行粗磨作業。

- 進行粗磨時，切割專用防護罩 (8) 或是安裝有切割專用護蓋 (9) 的研磨專用防護罩 (7) 可能會與工件碰撞進而導致失控。

粗磨時以操作角度 30° 至 40° 進行加工，即可達到最佳粗磨效果。操作時只須輕壓並來回地移動機器。如此工件才不會過熱、變色，物件表面也不會出現凹陷的痕跡。

- 使用既可用於切割又可用於研磨的黏合砂輪時，必須使用切割專用防護罩 (8) 或安裝有切割專用護蓋 (9) 的研磨專用防護罩 (7)。

##

- 使用千葉研磨砂輪進行研磨時，一律必須使用研磨專用防護罩 (7)。

使用千葉研磨砂輪（配件）可以在隆起的表面和具有凹凸花紋的材料上研磨。千葉研磨砂輪的使用壽命，會比一般砂輪的使用壽命長。而且它的工作噪音和研磨溫度也比較低。

##

- 若要搭配橡膠磨盤 (23) 進行作業，一律要安裝護手板 (22)。

利用磨盤進行研磨時不需要防護罩。

安裝順序請參考工具詳解圖。

旋上圓螺母 (25) 然後用雙銷扳手將它鎖緊。

##

- 使用輪刷進行刷磨時，一律必須使用研磨專用防護罩 (7)。利用杯形鋼絲刷／碗形鋼絲刷進行刷磨時不需要防護罩。

- 若要搭配杯形鋼絲刷或碗形鋼絲刷進行作業，一律要安裝護手板 (22)。

- 若超過輪刷的最大許可尺寸，輪刷的金屬絲可能會卡在防護罩上並斷裂。

安裝順序請參考工具詳解圖。

帶有 M14 螺紋的杯形鋼絲刷／碗形鋼絲刷／輪刷必須盡可能旋到磨削主軸上，使上述磨具緊靠在磨削主軸螺紋末端的法蘭上。使用開口扳手將杯形鋼絲刷／碗形鋼絲刷／輪刷夾緊。

請將配接法蘭連同 O 型環 (10) 插到磨削主軸 (21) 上，旋上圓螺母 (25) 並用雙銷扳手將其扳緊，以固定直徑為 22.22 mm 的輪刷。

##

- 使用黏合切割砂輪或鑽石切割砂輪切割金屬時，請務必使用切割專用防護罩 (8) 或安裝有切割專用護蓋 (9) 的研磨專用防護罩 (7)。

- 使用研磨專用防護罩 (7) 搭配黏合切割砂輪進行切割作業時，在砂輪片斷裂時有較高的風險受到火花和顆粒以及砂輪片碎屑波及。

切割時必須施力均勻，得根據工件的材質來決定推進的力道。操作時請勿重壓、傾斜或搖晃機器。

不可用側壓的方式來制止切割砂輪繼續轉動。

電動工具必須朝機器轉動的相反方向推動。否則可能會因其失控而滑出預先規劃的切線。切割具有凹凸花紋的材料及方管時，最好從橫斷面最小的位置著手。

##

- 使用黏合切割砂輪或者用於岩石／混凝土的鑽石切割砂輪切割石材時，請務必使用安裝有引導板的吸塵罩 (30)、切割專用防護罩 (8)，或者安裝有切割專用護蓋的 (9) 研磨專用防護罩 (7)。

- 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

- 請佩戴防塵面罩。

- 本電動工具只能夠進行乾式切割和乾式研磨。

- 將切割專用防護罩 (8)、研磨專用防護罩 (7)，或者安裝有切割專用護蓋 (9) 的研磨專用防護罩 (7) 用於混凝土或牆體的切割和研磨用途時，有較高的風險暴露於粉塵中以及失去對電動工具控制，進而造成反彈。

切割石材時最好使用鑽石切割砂輪。

使用具有引導板設計的切割專用吸塵罩 (30) 時，所使用的吸塵器必須核准用於吸除石材粉塵。博世可為您提供合適的吸塵器。

啟動本電動工具，並將其引導板前端放置到工件上。參考工件的材質，適當地施力推進機器。

切割高硬度的工件時（例如碎石含量很高的水泥），鑽石切割砂輪可能因為過熱而損壞。您可從鑽石切割砂輪周圍出現環狀火花確認發生這種情況。

此時必須停下工作，讓鑽石切割砂輪在空載的狀態下以最高轉速運作片刻，這樣做有助於降溫。

如果切割砂輪的切割效率明顯降低，而且進行切割時會出現環狀火花，即表示鑽石切割砂輪已經變鈍。如果發生上述狀況，可以把切割砂輪在研磨材料上（例如石灰砂石）來回刷磨數次，這樣切割砂輪又會鋒利如初。

##

- 以黏合切割砂輪或 Carbide Multi Wheel 切割砂輪切割如塑膠、複合材料等材質時，一律必須使用切割專用防護罩 (8) 或安裝有切割專用護蓋 (9) 的研磨專用防護罩 (7)。透過具有引導板設計的吸塵罩 (30) 可達到更佳的吸塵效果。

##

- 請僅使用乾式鑽石開孔鑽頭。

- 若要搭配鑽石開孔鑽頭進行作業，一律要安裝護手板 (22)。

請不要平行於工件裝上鑽石開孔鑽頭。請以傾斜和圓周運動的方式切入工件。藉此可使鑽石開孔鑽頭有最佳的冷卻效果和較長的使用壽命。

##

承重牆上的槽縫受各國特定法規規範，務必確實遵循相關的法令規定。正式動工以前，先向負責的結構工程師、建築設計師或工程負責人請教相關細節。