# Pemilihan awal kecepatan putaran

## (GWS 12-125 S)

Dengan roda penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran(33), kecepatan putaran yang diperlukan dapat dipilih sebelum dan juga saat mengoperasikan perkakas listrik. Informasi pada tabel di bawah adalah nilai yang dianjurkan.

Bahan | Penggunaan | Alat sisipan | Posisi roda penyetel
--- | --- | --- | ---
Logam | Menghilangkan cat | Kertas ampelas | 2−3
Logam | Menyikat, menghilangkan karat | Sikat kawat berbentuk mangkuk, kertas ampelas | 3
Baja tahan karat | Mengampelas | Mata gerinda/cakram fiber | 4−6
Logam | Mengikis | Mata gerinda | 6
Logam | Memotong | Cakram potong | 6
Batu | Memotong | Cakram potong intan | 6

Nilai tingkat kecepatan yang tertera merupakan nilai referensi.

- Ukuran kecepatan aksesori setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada perkakas listrik. Aksesori yang beroperasi lebih cepat dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan terlepas.

Tingkat pemilihan awal kecepatan putaran | GWS 12-125 S [min-1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Nilai tingkat kecepatan yang tertera merupakan nilai referensi.