# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nazivna moč | W | 1200 | 1200
Izhodna moč | W | 630 | 630
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 11000 | 11000
Razpon števila vrtljajev | min–1 | − | 2800−11000
Najv. premer brusilne plošče/gumijastega brusilnega krožnika | mm | 125 | 125
Navoj brusilnega vretena |  | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusilnega vretena | mm | 22 | 22
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ●
Mehak zagon |  | ● | ●
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ● | ●
Izklop pri povratnem udarcu |  | ● | ●
Izbira števila vrtljajev |  | − | ●
TežaB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Razred zaščite |  | / II | / II

A)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je iz varnostnih razlogov in zaradi proizvodnih toleranc nižje.

B)

  glede na uporabljen zaščitni pokrov ((8), (7), (9)) in uporabljen dodatni ročaj ((5), (4))

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.