# Preselectare a turaţiei

## (GWS 12-125 S)

Cu ajutorul rozetei de reglare a preselectării turaţiei (33) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei. Cifrele din tabelul următor sunt valori recomandate.

Material | Utilizare | Accesoriu | Poziţia rozetei de reglare
--- | --- | --- | ---
Metal | Îndepărtarea vopselei | Foaie abrazivă | 2–3
Metal | Periere, îndepărtarea ruginii | Perie oală, foaie abrazivă | 3
Oţel inoxidabil | Şlefuire | Disc de şlefuire/Fibrodisc | 4−6
Metal | Degroşare | Disc de şlefuire | 6
Metal | Tăiere | Disc de tăiere | 6
Piatră | Tăiere | Disc de tăiere diamantat | 6

Valorile specificate ale treptelor de turaţie sunt valori orientative.

- Turaţia admisă pentru accesoriu trebuie să fie cel puţin egală cu turaţia maximă specificată pe scula electrică. Accesoriile cu o turaţie mai mare decât cea admisă se pot rupe şi pot fi aruncate în toate părţile.

Treaptă de preselectare a turaţiei | GWS 12-125 S [rot/min]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Valorile specificate ale treptelor de turaţie sunt valori orientative.