# Kaitseseadise paigaldamine

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

Märkus: Juhul kui lihvketas töötamise ajal murdub või kui kettakaitse/elektrilise tööriista kinnitusseadised saavad kahjustada, tuleb elektriline tööriist toimetada viivitamatult hoolduskeskusse; aadressid on toodud jaotises “Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine".

##

Asetage kaitsekate (7) elektrilisel tööriistal olevale hoidikule, nii et kaitsekatte kodeerimisnagad kattuvad hoidikuga. Vajutage sealjuures ja hoidke vajutatult lukustuse vabastamishooba (1).
Vajutage kaitsekate (7) spindlikaelale, kuni kaitsekatte ühenduskoht toetub elektrilise tööriista äärikule ja pöörake kaitsekatet, nii et see selgelt kuuldavalt fikseerub.
Sobitage kaitsekate (7) tööoperatsiooni nõuetega. Suruge selleks lukustuse vabastamishoob (1) üles ja pöörake kaitsekate (7) soovitud asendisse.

- Seadke kaitsekate (7) alati nii, et lukustuse vabastamishoova (1) mõlemad nagad oleksid kaitsekatte (7) vastavates väljalõigetes.

- Reguleerige kaitsekate (7) välja nii, et sädemeid ei lendu kasutaja suunas.

- Lisavarustuse pöörlemissuunas peab saama kaitekatet (7) pöörata ainult lukustuse vabastamishooba (1) käsitsedes! Vastasel korral ei tohi elektrilist tööriista mitte mingil juhul edasi kasutada ja see tuleb üle anda klienditeenindusele.

Suunis: Kodeerimisnagad kaitsekattel (7) tagavad, et elektrilisele tööriistale saab paigaldada ainult sobiva kaitsekatte.

##

Värvide, lakkide ja plastide lihvimiseks kõvasulam-kausskettaga (11) võite kasutada tomueemalduskatet (6). Tolmueemalduskate (6) ei sobi metallide töötlemiseks.

Tolmueemalduskattega (6) saab ühendada sobiva Boschi tolmuimeja. Asetage selleks tolmueemaldusadapteriga imivoolik tolmueemalduskatte sellekohasesse ühendusotsakusse.

##

- Kasutage lõikamiseks alati lõikamise kaitsekatet (8) või lihvimise kaitsekatet (7) koos lõikamiskattega(9).

- Kivi lõikamisel tuleb tagada piisavalt tõhus tolmuimemine.

Lõikamise kaitsekate (8) paigaldatakse samamoodi kui lihvimise kaitsekate (7).

### Metallist lõikamiskate

Paigaldage metallist lõikamiskate (9) lihvimise kaitsekattele (7) (vaata joonist A): pöörake hoidelook tagasi (➊). Asetage kate (9) lihvimise kaitsekattele (7) (➋). Suruge hoidelook tugevalt vastu kaitsekatet (7) (➌).
Eemaldamiseks (vaata joonist B) suruge hoideloogal olevat nuppu (➊) ja pöörake hoidelook tagasi(➋). Tõmmake kate (9) kaitsekattelt (7) maha (➌).

### Plastist lõikamiskate

Asetage plastist lõikamiskate (9) lihvimise kaitsekattele (7) (vaata joonist C). Kate (9) fikseerub kuuldavalt ja nähtavalt kaitsekattele (7).
Eemaldamiseks (vaata joonist D) vabastage kate (9) lukustusest kaitsekattel (7) (➊) vaskult või paremalt poolt ja tõmmake kate maha (➋).

##

Juhtkelguga lõikamise tolmueemalduskate (30) paigaldatakse samamoodi kui lihvimise kaitsekate.

Lisakäepideme (5)/(4) kinnitamisega läbi tolmueemalduskatte ajami korpusele ühendatakse elektriline tööriist kindlalt tolmueemalduskattega. Juhtkelguga tolmueemaldamiskattega (30) saab ühendada sobiva Boschi tolmuimeja. Asetage selleks tolmueemaldusadapteriga imivoolik tolmueemalduskatte sellekohasesse ühendusotsakusse.

Suunis: Tolmu poolt tolmu imemise ajal tekitatav hõõrdumine imivoolikus ja lisavarustuses põhjustab elektrostaatilise laengu, mille lahendumist võib kasutaja (olenevalt keskkonnateguritest ja oma füsioloogilisest seisundist) tunda.Bosch soovitab üldiselt kasutada kuivade materjalide peentolmu imemiseks antistaatilist imivoolikut (lisavarustus).

##

- Paigaldage kummist lihvtaldrikuga(23) või kaussharja/koonusharja/teemant-puurkrooniga töötamisel alati käekaitse(22).

Kinnitage käekaitse (22) lisakäepidemega (5)/(4).

##

Kruvige lisakäepide (5)/(4) olenevalt tööviisist paremalt või vasakult poolt ajamipeale.

- Kasutage oma elektrilist tööriista ainult lisakäepidemega (5)/(4).

- Lõpetage elektrilise tööriista kasutamine, kui lisakäepide (5)/(4) on vigastatud. Ärge tehke lisakäepidemel (5)/(4) mitte mingeid muudatusi.

Vibratsiooni summutav lisakäepide (4) võimaldab vähese vibratsiooniga ja seega mugavat ning turvalist töötamist.