# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200 | 1200
قدرة الخرج | واط | 630 | 630
عدد اللفات اللاحملي المقدرA) | لفة/دقيقة | 11000 | 11000
نطاق ضبط عدد اللفات | لفة/دقيقة | − | 2800−11000
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 125 | 125
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 22 | 22
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ●
البدء بإدارة هادئة |  | ● | ●
المثبت الإلكتروني |  | ● | ●
خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية |  | ● | ●
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | − | ●
الوزنB) | كجم | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
فئة الحماية |  | / II | / II

A)

  عدد اللفات اللاحملي المقدر وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار عدد الشغل المناسبة. عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان ولأسباب تتعلق بنسب تفاوت التصنيع.

B)

  تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((8), (7), (9)) والمقبض الإضافي المستخدم ((5), (4))

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.