# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200 | 1200
Afgegeven vermogen | W | 630 | 630
Nominaal onbelast toerentalA) | min–1 | 11000 | 11000
Instelbereik toerental | min–1 | – | 2800−11000
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 125 | 125
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 22 | 22
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ●
Zacht aanlopen |  | ● | ●
Constant Electronic |  | ● | ●
Terugslaguitschakeling |  | ● | ●
Toerentalinstelling |  | – | ●
GewichtB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Isolatieklasse |  | / II | / II

A)

  Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.

B)

  afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((8), (7), (9)) en van de gebruikte extra handgreep ((5), (4))

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.