# 技术参数

角磨机 |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
额定输入功率 | 瓦 | 1200 | 1200
输出功率 | 瓦 | 630 | 630
额定空载转速A) | 转/分钟 | 11000 | 11000
转速设定范围 | 转/分钟 | − | 2800–11000
最大砂轮直径/橡胶磨盘直径 | 毫米 | 125 | 125
研磨主轴螺纹 |  | M 14 | M 14
研磨主轴上的最大螺纹长度 | 毫米 | 22 | 22
重启保护 |  | ● | ●
缓速起动 |  | ● | ●
恒定电子装置 |  | ● | ●
回弹断开 |  | ● | ●
转速预选 |  | − | ●
重量B) | 公斤 | 2.1−2.4 | 2.0−2.4
保护等级 |  | / II | / II

A)

  符合EN IEC 62841-2-3的额定空载转速，用于选择合适的工具刀头。由于安全原因和制造公差，实际空载转速较低。

B)

  与所使用的防护罩（(8)、(7)、(9)）和所使用的辅助手柄（(5)、(4)）有关

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。