# Bắt Đầu Vận Hành

- Hãy cẩn thận với nguồn điện! Điện thế của nguồn điện cung cấp phải tương ứng với số liệu ghi trên nhãn loại máy của thiết bị điện. Dụng cụ điện được ghi 230 V cũng có thể được vận hành ở 220 V.

Khi vận hành máy có nguồn cấp điện từ máy phát điện cơ động, loại máy không có đủ điện dung duy trì hoặc không được trang bị bộ phận kiểm soát điện thế, có phần khuyếch đại dòng điện khởi động thích hợp, không đạt hiệu suất hay có thể xảy ra những dấu hiệu bất thường khi mở máy.

Xin vui lòng xem xét sự thích hợp của máy phát điện đang được sử dụng, đặt biệt đối với nguồn điện thế cung cấp và tần số.

## Bật Mở và Tắt

(GWS 12-125 P)

Hãy đẩy cần mở khóa ra trước để vận hành dụng cụ điện (31) và sau đó nhấn công tắc bật/tắt (3) lên trên.

Để tắt dụng cụ điện, hãy nhả công tắc Tắt/Mở (3).

- Kiểm tra các dụng cụ mài trước khi sử dụng. Dụng cụ mài phải được lắp vào đúng cách và có thể chuyển động tự do. Tiến hành chạy thử máy không tải ít nhất là 1 phút. Không được sử dụng dụng cụ mài bị hỏng, chạy lệch tâm hay bị rung lắc. Dụng cụ mài bị hư hỏng có thể vỡ tung và gây ra thương tích.

## Bật Mở và Tắt

(GWS 12-125 S)

Để mở máy dụng cụ điện, nhấn công tắc Tắt/Mở (32) về phía trước.

Để khóa công tắc Tắt/Mở (32) hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (32) về phía trước, cho đến khi khớp vào.

Để tắt dụng cụ điện , hãy nhả công tắc bật/tắt (32) hoặc nếu nó được khóa, hãy nhấn nhanh công tắc bật/tắt (32) xuống và nhả.

- Kiểm tra các dụng cụ mài trước khi sử dụng. Dụng cụ mài phải được lắp vào đúng cách và có thể chuyển động tự do. Tiến hành chạy thử máy không tải ít nhất là 1 phút. Không được sử dụng dụng cụ mài bị hỏng, chạy lệch tâm hay bị rung lắc. Dụng cụ mài bị hư hỏng có thể vỡ tung và gây ra thương tích.