# Informacion mbi zhurmën/dridhjet

|  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
|  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Vlerat e emetimit të zhurmës përcaktohen në përputhje me EN IEC 62841-2-3. Niveli i ponderuar i zhurmës A i veglës elektrike është zakonisht
Niveli i presionit të zërit Niveli i fuqisë së zërit Pasiguria K Mbani mbrojtje për veshët! | dB(A) dB(A) dB | 93 101 3 | 96 104 3
Vlerat totale të dridhjeve ah (shuma vektoriale e tre drejtimeve) dhe pasiguria K përcaktuar sipas EN IEC 62841-2-3:
Gur fleksibël për sipërfaqet (e përafërt) dhe gur fleksibël për ndarje:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,5 1,5 | 5,9 1,5
Smerilim me letër smeril :
ah K | m/s2 m/s2 | 4,0 1,5 | < 2,5 1,5

Bluarja e fletëve të holla ose materialeve të tjera lehtësisht vibruese me një sipërfaqe të madhe mund të rezultojë në një vlerë të rritur të emetimit të zhurmës deri në 15 dB. Rritja e emetimeve të zhurmës mund të zvogëlohet duke përdorur dyshekë të përshtatshëm amortizues të rëndë. Rritja e emetimeve të zhurmës duhet të merret parasysh si gjatë vlerësimit të rrezikut të performancës së zhurmës ashtu edhe gjatë zgjedhjes së mbrojtjes së përshtatshme të dëgjimit.

Niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës të dhëna në këto udhëzime janë matur sipas një metode matëse të standardizuar dhe mund të përdoren për të krahasuar veglat elektrike me njëra-tjetrën. Ato janë gjithashtu të përshtatshme për një vlerësim paraprak të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës.

Niveli i dhënëi dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës përfaqësojnë aplikimet kryesore të veglës elektrike. Megjithatë, nëse vegla elektrik përdoret për përdorime të tjera, me mjete të ndryshme ose me mirëmbajtje të pamjaftueshme, niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës mund të ndryshojnë. Kjo mund të rrisë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Për një vlerësim të saktë të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës, duhet të merren parasysh edhe kohët kur pajisja është e fikur ose është në punë, por nuk është në përdorim. Kjo mund të reduktojë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Vendosni masa shtesë sigurie për të mbrojtur operatorin nga efektet e dridhjeve, të tilla si: mirëmbajtja e veglave dhe aksesorëve elektrikë, mbajtja e duarve të ngrohta, organizimi i proceseve të punës.