# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica tem de coincidir com a que consta na chapa de identificação da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.

Durante o funcionamento da ferramenta elétrica em geradores elétricos portáteis (geradores), que não dispõem de reservas de potência suficientes ou de uma regulação de tensão adequada com reforço da corrente de arranque podem ocorrer perdas de rendimento ou comportamentos atípicos na ligação.

Respeite a adequação do gerador elétrico utilizado, especialmente no que diz respeito à tensão e frequência de rede.

## Ligar/desligar

(GWS 12-125 P)

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, empurre a alavanca de desbloqueio (31) para a frente e depois pressione o interruptor de ligar/desligar (3) para cima.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (3).

- Verifique as ferramentas de lixar antes da utilização. A ferramenta de lixar tem de estar corretamente montada e poder ser livremente rodada. Efetue um teste de funcionamento durante, pelo menos, 1 minuto, sem carga. Não utilize ferramentas de lixar danificadas, não redondas ou com vibrações. As ferramentas de lixar danificadas podem rebentar e causar ferimentos.

## Ligar/desligar

(GWS 12-125 S)

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, desloque o interruptor de ligar/desligar (32) para a frente.

Para fixar o Interruptor de ligar/desligar (32) pressione o interruptor de ligar/desligar (32) à frente para baixo até este engatar.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (32) ou se este estiver bloqueado, pressione o interruptor de ligar/desligar (32) brevemente atrás para baixo e depois liberte-o.

- Verifique as ferramentas de lixar antes da utilização. A ferramenta de lixar tem de estar corretamente montada e poder ser livremente rodada. Efetue um teste de funcionamento durante, pelo menos, 1 minuto, sem carga. Não utilize ferramentas de lixar danificadas, não redondas ou com vibrações. As ferramentas de lixar danificadas podem rebentar e causar ferimentos.