# การติดตั้งเครื่องมือขัด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- อย่าสัมผัสจานตัดและขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะ‌ทำงาน จาน‌จะ‌ร้อน‌มาก

ทำความสะอาดแกนขัด (21) และทุกชิ้นส่วนที่จะติดตั้ง

เมื่อต้องการหนีบและคลายเครื่องมือขัด ให้กดปุ่มล็อคแกน (2) เพื่อล็อคแกนขัด

- กดปุ่มล็อคแกนเมื่อแกนหยุดสนิทแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นเครื่อง‌อาจ‌ชำรุดได้

## จานตัด/ขัด

การประกอบพร้อมน็อตยึด (17) และน็อตยึดเร็ว (18)

สังเกตขนาดของเครื่องมือขัด เส้นผ่าศูนย์กลางของรูยึดต้องมีขนาดพอดีกับน๊อตรองจาน อย่า‌ใช้‌ข้อลด‌หรือ‌ข้อปรับ‌ขนาด

เมื่อใส่จานตัดเพชร ให้ตรวจสอบให้ทิศทางหมุนของลูกศรบนจานตัดเพชรตรงกับทิศทางหมุนของเครื่องมือไฟฟ้า (ดูลูกศรทิศทางหมุนบนหัวเครื่อง)

สำหรับลำดับการติดตั้ง ดู‌หน้า‌ภาพประกอบ

สำหรับการติดตั้งจานตัด/ขัดให้ขันน๊อตยึด (17) และยึดให้แน่นด้วยประแจสองรู ดู น๊อตยึดแบบขันเร็ว ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างสั้นๆ

ชิ้นพลาสติก (โอริง) จะติดตั้งอยู่รอบบ่าตรงกลางของน๊อตรองจาน (10) หากโอริงสูญหายหรือชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนน๊อตรองจาน (10) ใหม่ก่อนใช้งานต่อไป

- เมื่อติดตั้งเครื่องมือขัดแล้ว ก่อนเปิดสวิทช์ทำงาน ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องมือขัดอย่างถูกต้องและเครื่องมือขัดสามารถหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือขัดไม่ครูดกับกระบังป้องกันอันตรายหรือส่วนอื่นๆ