# Datos técnicos

Amoladora angular |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 1200 | 1200
Potencia útil | W | 630 | 630
Revoluciones nominales en vacíoA) | min-1 | 11000 | 11000
Margen de ajuste de revoluciones | min-1 | − | 2800−11000
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 125 | 125
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 22 | 22
Protección contra rearranque |  | ● | ●
Arranque suave |  | ● | ●
Electrónica constante |  | ● | ●
Desconexión de retroceso |  | ● | ●
Preselección de revoluciones |  | − | ●
PesoB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Clase de protección |  | / II | / II

A)

  Número de revoluciones en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de útiles adecuados. El número de revoluciones en vacío real es menor por razones de seguridad y debido a las tolerancias de fabricación.

B)

  según la cubierta protectora utilizada ((8), (7), (9)) y la empuñadura adicional utilizada ((5), (4))

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.