# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Giriş gücü | W | 1200 | 1200
Çıkış gücü | W | 630 | 630
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 11000 | 11000
Devir sayısı ayar alanı | dev/dak | − | 2800−11000
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 125 | 125
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 22 | 22
Yeniden başlatma emniyeti |  | ● | ●
Düşük devirli başlangıç |  | ● | ●
Sabit elektronik sistemi |  | ● | ●
Geri tepme kapaması |  | ● | ●
Hız ön seçimi |  | − | ●
AğırlıkB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Koruma sınıfı |  | / II | / II

A)

  Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.

B)

  Kullanılan koruyucu kapağa ((8), (7), (9)) ve kullanılan ilave tutamağa ((5), (4)) bağlı olarak

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.