# Rýchloupínacia matica

Na jednoduchú výmenu brúsneho nástroja bez použitia ďalších nástrojov môžete namiesto upínacej matice (17) použiť rýchloupínaciu maticu (18).

- Rýchloupínacia matica (18) sa smie používať len pre brúsne alebo rezacie kotúče.

Používajte iba bezchybnú, nepoškodenú rýchloupínaciu maticu (18).

Pri naskrutkovávaní dávajte pozor na to, aby strana s popisom rýchloupínacej matice (18) nesmerovala k brúsnemu kotúču; šípka musí smerovať na indexovú značku (34).

Na zaaretovanie brúsneho vretena stlačte aretačné tlačidlo vretena (2). Na dotiahnutie rýchloupínacej matice otáčajte silou brúsny kotúč v smere chodu hodinových ručičiek.

Riadne upevnenú, nepoškodenú rýchloupínaciu maticu môžete povoliť rukou, otáčaním ryhovaného krúžka oproti smeru chodu hodinových ručičiek. Zaseknutú rýchloupínaciu maticu nikdy nepovoľujte kliešťami, ale použite kolíkový kľúč. Nasaďte kolíkový kľúč tak, ako je to zobrazené na obrázku.