# Tehniskie dati

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1200 | 1200
Izejas jauda | W | 630 | 630
Nominālais apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 11000 | 11000
Apgriezienu skaita regulēšanas diapazons | min–1 | – | 2800−11000
Maks. slīpripas diametrs/gumijas šķīvjveida slīpripas diametrs | mm | 125 | 125
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 22 | 22
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ●
Pakāpeniska palaišana |  | ● | ●
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ● | ●
Atsitiena izslēgšana |  | ● | ●
Apgriezienu skaita iestatījums |  | – | ●
SvarsB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Aizsardzības klase |  | / II | / II

A)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ un atkarībā no ražošanas pielaidēm ir mazāks.

B)

  atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((8), (7), (9)) un no izmantotā papildroktura ((5), (4))

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.