# Machinekop draaien (zie afbeelding E)

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

U kunt de machinekop in stappen van 90° draaien. Daardoor kan de aan/uit-schakelaar voor bijzondere toepassingen in een gunstigere bedieningspositie gebracht worden, bijv. voor linkshandigen.

Draai de 4 schroeven er helemaal uit (➊). Draai de machinekop voorzichtig en zonder deze van de behuizing te nemen in de nieuwe positie (➋). Draai de 4 schroeven weer vast (➌).