# Поворот корпуса редуктора (см. рис. E)

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Корпус редуктора может поворачиваться с интервалом в 90°. Этим позволяет поставить выключатель в удобное для работы положение, например, для левши.

Полностью выкрутите 4 винта (➊). Осторожно и без отрыва от корпуса поверните корпус редуктора в новое положение (➋). Снова затяните 4 винта (➌).