# Punerea în funcţiune

- Ţineţi seama de tensiunea reţelei de alimen‌tare! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu specificaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice. Sculele electrice in‌scrip‌ţio‌nate cu 230 V pot funcţiona şi racordate la 220 V.

În cazul alimentării sculei electrice de la generatoare mobile de curent electric, care nu dispun de suficiente rezerve de putere respectiv nu sunt prevăzute cu un regulator de tensiune corespunzător, cu amplificarea curentului de pornire, se poate ajunge la performanţe deficitare sau la un comportament atipic la pornire.

Vă rugăm să luaţi în considerare potrivirea generatorului de curent folosit de dumneavoastră, în special în ceea ce priveşte tensiunea şi frecvenţa reţelei.

## Pornire/Oprire

(GWS 12-125 P)

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, deplasaţi spre înainte pârghia de deblocare (31) şi împingeţi apoi în sus comutatorul de pornire/oprire (3).

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (3).

- Verificaţi înainte de utilizare dispozitivele de şlefuire. Dispozitivul de şlefuire trebuie să fie montat perfect şi să se poată roti liber. Efectuaţi o probă funcţională fără sarcină, timp de cel puţin 1 minut. Nu folosiţi dispozitive de şlefuire deteriorate, deformate sau care vibrează. Dispozitivele de şlefuire deteriorate se pot rupe şi provoca răniri.

## Pornire/Oprire

(GWS 12-125 S)

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, împinge spre înainte butonul de pornire/oprire (32).

Pentru fixarea butonului de pornire/oprire (32), apasă butonul de pornire/oprire (32) spre înainte şi în jos, până când se fixează.

Pentru deconectarea sculei electrice, eliberează butonul de pornire/oprire (32) sau, atunci când este blocat, apasă scurt spre înapoi şi în jos butonul de pornire/oprire (32), iar apoi eliberează-l.

- Verificaţi înainte de utilizare dispozitivele de şlefuire. Dispozitivul de şlefuire trebuie să fie montat perfect şi să se poată roti liber. Efectuaţi o probă funcţională fără sarcină, timp de cel puţin 1 minut. Nu folosiţi dispozitive de şlefuire deteriorate, deformate sau care vibrează. Dispozitivele de şlefuire deteriorate se pot rupe şi provoca răniri.