# چرخاندن سر دستگاه (رجوع کنید به تصویر E)

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

سر دستگاه را می توانید به اندازه ‎90°‎ بچرخانید. از این طریق می توان کلید روشن/خاموش را مطابق با موارد کاری خاص در وضعیت مناسب تری قرار داد، برای مثال برای افراد چپ دست.

هر 4 پیچ را کاملاً بیرون بکشید (➊). سر دستگاه را با احتیاط و بدون جدا کردن از بدنه در موقعیت جدید (➋) بچرخانید. هر 4 پیچ را دوباره محکم کنید (➌).