# طرز کار با دستگاه

- ابزار برقی را زیاد زیر فشار قرار ندهید که متوقف شود.

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- هنگام شیاراندازی در دیوارهای حمال احتیاط کنید، رجوع کنید به صفحه "راهنمایی‌ها برای استاتیک".

- چنانچه قطعه کار با وزن خود مطمئن قرار نمی گیرید، آن را مهار کنید.

- بگذارید ابزار برقی پس از زیر بار بودن شدید، چند دقیقه بدون بار کار کند تا ابزار برقی خنک شود.

- این ابزار برقی را بوسیله یک پایه برش بکار نبرید.

- قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام كار بسیار داغ میشوند.

نکات عملی
راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه