# Petunjuk pengoperasian

##

- Saat mengikis dengan bahan abrasif terikat, selalu gunakan kap pelindung untuk menggerinda (7).

- Jangan menggunakan mata potong untuk mengikis.

- Saat mengikis, kap pelindung untuk memotong (8) atau kap pelindung untuk menggerinda (7) dengan penutup yang telah terpasang untuk memotong (9) dapat membentur benda kerja dan menyebabkan hilangnya kendali.

Hasil kerja terbaik saat mengikis dapat diperoleh dengan sudut kerja antara 30° hingga 40°. Gerakkan perkakas listrik dengan tekanan sedang maju dan-mundur. Dengan demikian, benda kerja menjadi tidak terlalu panas, warna permukaan benda kerja tidak berubah, dan penampang menjadi lebih halus.

- Saat menggunakan cakram terikat yang diizinkan untuk memotong dan menggerinda, kap pelindung untuk memotong (8) atau kap pelindung untuk menggerinda (7) harus digunakan dengan penutup yang telah terpasang untuk memotong (9).

##

- Saat menggerinda dengan flap wheel, selalu gunakan kap pelindung untuk menggerinda (7).

Dengan flap wheel (aksesori), permukaan dan profil (asahan untuk membentuk alur) yang melengkung dapat dikerjakan. Flap wheel memiliki masa pakai yang lebih lama daripada kertas ampelas biasa, nilai kebisingan dan suhu penggerindaan yang lebih rendah.

##

- Untuk pekerjaan dengan piringan karet (23), selalu pasang pelindung tangan (22).

Menggerinda dengan piringan gerinda dapat dilakukan tanpa kap pelindung.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar.

Pasang mur bulat (25) dan kencangkan dengan kunci pas dua lubang.

##

- Saat menyikat dengan sikat cakram, selalu gunakan kap pelindung untuk menggerinda (7). Penyikatan dengan sikat kawat berbentuk mangkuk/sikat kawat berbentuk kerucut dapat dilakukan tanpa kap pelindung.

- Selalu pasang pelindung tangan saat bekerja dengan sikat kawat berbentuk mangkuk atau sikat kawat berbentuk kerucut (22).

- Kawat sikat cakram dapat tersangkut pada kap pelindung lalu terputus jika melebihi ukuran maksimal yang diperbolehkan untuk sikat cakram.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar.

Sikat kawat/sikat kawat berbentuk kerucut/sikat cakram dengan ulir M14 harus disekrup sedemikian rupa pada spindel gerinda hingga terpasang dengan kencang pada flensa spindel gerinda di ujung ulir spindel gerinda. Kencangkan sikat kawat/sikat kawat berbentuk kerucut/sikat cakram dengan kunci pas.

Untuk memasang sikat cakram dengan diameter 22,22 mm, pasang flensa pemasangan dengan cincin O (10) ke spindel gerinda (21), pasang mur bulat (25) dan kencangkan menggunakan kunci pas dua lubang.

##

- Saat memotong logam dengan cakram pemotong terikat atau cakram pemotong intan, selalu gunakan kap pelindung untuk memotong (8) atau kap pelindung untuk menggerinda (7) dengan penutup yang telah terpasang untuk memotong (9).

- Saat menggunakan kap pelindung untuk menggerinda (7) untuk pekerjaan pemotongan dengan cakram pemotong terikat, terdapat peningkatan risiko terkena percikan api dan partikel serta pecahan cakram jika cakram patah.

Saat memotong, dorong perkakas dengan tekanan sedang dan sesuaikan dengan material yang dikerjakan. Jangan beri tekanan pada cakram pemotong, memiringkannya, atau menggoyangkannya.

Jangan hentikan gerak cakram potong yang belum berhenti berputar dengan cara menekan sisi sampingnya.

Arah pemotongan harus selalu berlawanan dengan arah gerak perkakas listrik. Jika tidak, terdapat risiko adanya tekanan pada perkakas listrik yang tak terkendali dari jalur pemotongan. Selama memotong profil atau tabung persegi, gunakan penampang terkecil untuk hasil pemotongan terbaik.

##

- Saat memotong batu dengan cakram pemotong terikat atau dengan cakram pemotong intan untuk batu/beton, selalu gunakan kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu (30) atau kap pelindung untuk memotong (8) atau kap pelindung untuk menggerinda (7) dengan penutup yang telah terpasang untuk memotong (9).

- Perhatikan penghisapan debu yang memadai saat memotong bahan batu-batuan.

- Pakailah masker debu.

- Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan untuk pemotongan/pengikisan kering.

- Saat menggunakan kap pelindung untuk memotong (8), kap pelindung untuk menggerinda (7) atau kap pelindung untuk menggerinda (7) dengan penutup yang telah terpasang untuk memotong (9) untuk digunakan dalam pemotongan dan penggerindaan pada beton atau batu bata, terdapat peningkatan polusi debu serta peningkatan risiko kehilangan kendali atas perkakas listrik sehingga dapat menyebabkan terjadinya kickback.

Untuk memotong batu, sebaiknya gunakan cakram potong intan.

Saat menggunakan kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu (30) mesin pengisap debu harus diperbolehkan untuk mengisap debu dari batu. Bosch menyediakan pengisap debu yang sesuai.

Hidupkan perkakas listrik dan letakkan pengisap debu dengan bagian depan unit pemandu pada benda kerja. Dorong perkakas listrik dengan tekanan sedang serta sesuai dengan material yang akan dikerjakan.

Saat memotong material yang sangat keras, seperti beton dengan kandungan silika yang tinggi, cakram pemotong intan dapat menjadi terlalu panas sehingga dapat menjadi rusak. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya lingkaran bunga api yang berputar bersama dengan cakram pemotong intan.

Pada situasi tersebut, hentikan proses pemotongan dan biarkan cakram pemotong intan berputar sebentar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimal untuk mendinginkannya.

Jika pekerjaan menghabiskan waktu lama dan terdapat lingkaran bunga api, cakram pemotong intan telah tumpul. Cakram dapat diasah dengan cara memotong sedikit-sedikit pada material abrasif, misalnya beton kapur.

##

- Saat memotong material seperti plastik, komposit, dll. dengan cakram pemotong terikat atau cakram pemotong Carbide Multi Wheel, selalu gunakan kap pelindung untuk memotong (8) atau kap pelindung untuk menggerinda (7) dengan penutup yang telah terpasang untuk memotong (9). Pengisapan debu yang lebih baik dapat diperoleh menggunakan kap pengisap dengan unit pemandu (30) .

##

- Hanya gunakan mata bor intan yang kering.

- Saat bekerja dengan mata bor intan, selalu pasang pelindung tangan (22).

Jangan meletakkan mata bor intan di atas benda kerja dengan posisi paralel. Buat potongan plunge pada benda kerja secara miring dan dengan gerakan sirkular. Dengan begitu, pendinginan yang optimal dan masa pakai mata bor intan yang panjang akan tercapai.

##

Celah pada dinding penahan beban diatur oleh peraturan yang berlaku di negara terkait. Aturan tersebut harus ditaati dengan saksama. Sebelum memulai pekerjaan, mintalah saran dari ahli struktur, arsitek atau pengawas bangunan.