# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γωνιακός λειαντήρας |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.200 | 1.200
Αποδιδόμενη ισχύς | W | 630 | 630
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 11.000 | 11.000
Περιοχή ρύθμισης αριθμού στροφών | min–1 | − | 2.800−11.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 125 | 125
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 22 | 22
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ●
Ομαλή εκκίνηση |  | ● | ●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ● | ●
Απενεργοποίηση ανάδρασης |  | ● | ●
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | − | ●
ΒάροςB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Βαθμός προστασίας |  | / II | / II

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.

B)

  Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((8), (7), (9)) και από τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((5), (4))

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.