# 安装磨具

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。 工作时砂轮会变得非常炙热。

清洁研磨主轴(21)和所有待安装的零件。

夹紧及松开磨具时，请按压主轴锁定键(2)以固定研磨主轴。

- 待主轴完全静止后，才可以操纵主轴锁定键。否则可能会损坏电动工具。

## 砂轮片/切割片

使用夹紧螺母(17)和快速夹紧螺母(18)进行安装

注意磨具的尺寸。孔径必须和固定法兰完全吻合。请勿使用转接件或异径管。

使用金刚石切割片时，金刚石切割片上的箭头方向必须和电动工具的旋转方向一致（参考机头上的旋转方向箭头）。

安装过程请参考插图页。

拧入夹紧螺母(17)以固定砂轮/切割片，然后使用双销扳手拧紧螺母 参见 快速夹紧螺母 .

在固定法兰(10)的定心凸缘上套有一个塑料件（O形环）。如果O形环缺失或损坏，在继续使用磨机前必须更换固定法兰(10)。

- 在安装好磨具且尚未开动磨机之前，必须检查磨具是否正确地安装，磨具能否自由无阻地旋转。务必确保磨具转动时不会和防护罩或其他机件产生磨擦。