# Technische Daten

Winkelschleifer |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1200 | 1200
Abgabeleistung | W | 630 | 630
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 11000 | 11000
Drehzahleinstellbereich | min-1 | − | 2800−11000
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 125 | 125
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 | 22
Wiederanlaufschutz |  | ● | ●
Sanftanlauf |  | ● | ●
Konstantelektronik |  | ● | ●
Rückschlagabschaltung |  | ● | ●
Drehzahlvorwahl |  | − | ●
GewichtB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Schutzklasse |  | / II | / II

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.

B)

  abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((8), (7), (9)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((5), (4))

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.