# Включение электроинструмента

- Примите во внимание напряжение в сети! Напряжение источника электропитания должно соответствовать напряжению, указанному на фирменной табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.

При питании электроинструмента от передвижных электрогенераторов, которые не обладают достаточным запасом мощности или не оснащены соответствующим регулятором напряжения с усилением пускового тока, при включении возможно падение мощности или необычное поведение электроинструмента.

Пожалуйста, проверьте пригодность используемого Вами генератора, особенно в отношении напряжения и частоты сети.

## Включение/выключение

(GWS 12-125 P)

Чтобы включить электроинструмент, сдвиньте рычаг разблокировки (31) вперед и прижмите после этого выключатель (3) вверх.

Чтобы выключить, отпустите выключатель (3).

- Перед началом работы проверяйте шлифовальную оснастку. Шлифовальная оснастка должна быть правильно монтирована и свободно вращаться. Произведите пробное включение минимум на 1 минуту без нагрузки. Не используйте поврежденную, некруглую или вибрирующую шлифовальную оснастку. Поврежденная шлифовальная оснастка может разрушиться и стать причиной травм.

## Включение/выключение

(GWS 12-125 S)

Для включения электроинструмента передвиньте выключатель (32) вперед.

Для фиксации выключателя (32) передвиньте выключатель (32) вперед и вниз до фиксации.

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (32) или, если он зафиксирован, коротко нажмите на выключатель (32) в направлении назад и вниз, а затем отпустите его.

- Перед началом работы проверяйте шлифовальную оснастку. Шлифовальная оснастка должна быть правильно монтирована и свободно вращаться. Произведите пробное включение минимум на 1 минуту без нагрузки. Не используйте поврежденную, некруглую или вибрирующую шлифовальную оснастку. Поврежденная шлифовальная оснастка может разрушиться и стать причиной травм.