# Útiles abrasivos admisibles

Usted puede utilizar todos los útiles abrasivos nombrados en estas instrucciones de servicio.

El número de revoluciones admisible [min-1] o bien la velocidad periférica [m/s] de los útiles abrasivos utilizados debe corresponder como mínimo a las indicaciones en la siguiente tabla.

Observe por ello el número de revoluciones o bien la velocidad periférica admisible en la etiqueta del útil abrasivo.

| máx. [mm] | [mm] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80