# Montimi i veglave bluarëse

- Përpara se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike, hiqni spinën nga priza.

- Mos i prekni disqet e fërkimit dhe prerjes derisa të jenë ftohur. Disqet mund të nxehen shumë gjatë punës.

Pastroni boshtin e bluarjes (21) dhe të gjitha pjesët që do të montoni.

Për të shtrënguar dhe liruar veglat bluarëse, shtypni butonin e bllokimit të boshtit (2), për të bllokuar boshtin e bluarjes.

- Shtypni butonin e kyçjes së boshtit vetëm kur boshti është i palëvizshëm. Përndryshe, vegla elektrike mund të dëmtohet.

## Disk smerilimi/ndarje

Montimi me dado shtrënguese (17) dhe dado me shtrëngim të shpejtë (18)

Kushtojini vëmendje dimensioneve të veglave smeriluese. Diametri i vrimës duhet të përputhet me fllanxhën e montimit. Mos përdorni përshtatës ose reduktues.

Kur përdorni disqe prerëse diamanti, sigurohuni që drejtimi i shigjetës së rrotullimit në diskun prerës të diamantit dhe drejtimi i rrotullimit të veglës elektrike (shih drejtimin e shigjetës së rrotullimit në kokën e marsheve) të përputhen.

Rendi i montimit mund të shihet në faqen grafike.

Për të bashkuar diskun e smerilimit/ të ndarjes, vidhosni dadon shtrënguese (17) dhe shtrëngoni atë me çelësin me dy vrima shih Dado shtrënguese e shpejtë .

Një pjesë plastike (unaza O) futet rreth qafës qendrore në fllanxhën e montimit (10). Nëse unaza O mungon ose është e dëmtuar, fllanxha e montimit (10) duhet të zëvendësohe përpara përdorimit të mëtejshëm.

- Pas montimit të veglës bluarëse, kontrolloni përpara se të ndizni nëse mjeti bluarës është montuar saktë dhe mund të rrotullohet lirshëm. Sigurohuni që vegla bluarëse të mos prekë mbrojtësen ose pjesë të tjera.