# Memasang alat kerja

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Bersihkan spindel gerinda (21) dan semua bagian yang akan dipasang .

Untuk memasang dan melepas alat kerja, tekan tombol penahan spindel (2),untuk menahan spindel gerinda.

- Hanya gerakkan tombol penahan spindel gerinda jika spindel tidak berputar. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

## Mata gerinda/cakram potong

Pemasangan dengan mur penjepit (17) dan mur penjepitan cepat (18)

Perhatikan ukuran alat gerinda. Diameter lubang harus sesuai dengan flensa pemasang. Jangan menggunakan adaptor atau reducer.

Saat menggunakan cakram potong intan, pastikan bahwa tanda panah arah putaran pada cakram potong intan dan arah putaran pada perkakas listrik (lihat tanda panah arah putaran pada kepala gigi) telah sesuai.

Urutan pemasangan dapat dilihat pada halaman bergambar.

Untuk memasang cakram gerinda/cakram potong, pasang mur penjepit (17) dan kencangkan dengan kunci pas dua lubang lihat Mur penjepitan cepat .

Di dalam flensa pemasangan (10) dipasang sebuah bahan sintetik (ring-O) di sekitar flensa pemusat. Jika ring-O tidak ada atau rusak, flensa pemasangan (10) harus diganti sebelum menggunakan perkakas lebih lanjut.

- Setelah memasang alat kerja dan menghidupkan perkakas, periksa apakah alat kerja sudah dipasangkan dengan benar dan dapat berputar secara bebas. Perhatikan agar alat kerja tidak menyinggung kap pelindung atau bagian-bagian lainnya.