# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1200 | 1200
Atiduodamoji galia | W | 630 | 630
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 11000 | 11000
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas | min–1 | − | 2800−11000
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 125 | 125
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 22 | 22
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ●
Švelnus paleidimas |  | ● | ●
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ● | ●
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui |  | ● | ●
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | − | ●
SvorisB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Apsaugos klasė |  | / II | / II

A)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.

B)

  priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((8), (7), (9)) ir nuo naudojamos papildomos rankenos ((5), (4))

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.