# การตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า

## (GWS 12-125 S)

ท่านสามารถเลือกความเร็วรอบที่ต้องการไว้ล่วงหน้าได้แม้ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่โดยใช้ปุ่มตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า (33)ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เป็นค่าแนะนำ

วัสดุ | การใช้งาน | เครื่องมือ | ตำแหน่งของล้อปรับ
--- | --- | --- | ---
โลหะ | ขัดสีออก | กระดาษทราย | 2−3
โลหะ | แปรง ขัดสนิมออก | แปรงขัด‌รูปถ้วย จานขัด‌กระดาษทราย | 3
สแตนเลส | การขัด | แผ่นขัด/แผ่นขัดไฟเบอร์ | 4−6
โลหะ | การขัดหยาบ | จานขัด | 6
โลหะ | การตัด | จานตัด | 6
หิน | การตัด | จานตัดเพชร | 6

ค่าของขั้นความเร็วรอบที่ระบุเป็นค่าชี้แนะ

- ความเร็วรอบ‌กำหนด‌ของ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ต้อง‌เท่ากับ‌ความเร็ว‌รอบ‌สูงสุด‌ที่‌ระบุ‌ไว้บน‌เครื่องมือ‌‌ไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย อุปกรณ์‌ประกอบ‌ที่‌‌หมุน‌เร็วกว่า‌ความเร็ว‌รอบ‌กำหนด‌ของ‌‌ตัวเอง‌อาจ‌แตก‌และ‌กระเด็น‌ออก‌เป็นชิ้นๆ

ขั้น ขั้นความเร็วรอบล่วงหน้า | GWS 12-125 S [นาที–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

ค่าของขั้นความเร็วรอบที่ระบุเป็นค่าชี้แนะ