# 技術性數據

砂輪機 |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
額定輸入功率 | W | 1200 | 1200
輸出功率 | W | 630 | 630
額定空載轉速A) | 次／分 | 11000 | 11000
轉速設定範圍 | 次／分 | − | 2800−11000
研磨砂輪最大直徑／橡膠磨盤最大直徑 | mm | 125 | 125
磨削主軸螺紋 |  | M 14 | M 14
磨削主軸上的最大螺紋長度 | mm | 22 | 22
防止再起動功能 |  | ● | ●
緩速起動 |  | ● | ●
電子穩定控制系統 |  | ● | ●
反彈斷電功能 |  | ● | ●
轉速設定 |  | − | ●
重量B) | kg | 2.1−2.4 | 2.0−2.4
絕緣等級 |  | / II | / II

A)

  根據 EN IEC 62841-2-3 的額定空載轉速選擇合適的嵌件工具。基於安全性因素和受製造公差影響，實際的無負載轉速會更低。

B)

  取決於所使用的防護罩（(8)、(7)、(9)）和所使用的輔助手柄（(5)）、(4)）

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。