# Thông số kỹ thuật

Máy mài dạng góc |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Công suất vào danh định | W | 1200 | 1200
Công suất ra | W | 630 | 630
Tốc độ chạy không-đoA) | /phút | 11000 | 11000
Điều chỉnh phần kiểm soát tốc độ | /phút | – | 2800−11000
Đường kính dĩa mài tối đa/đường kính dĩa chà cao su | mm | 125 | 125
Đường ren của trục máy mài |  | M 14 | M 14
Chiều dài ren (tối đa) của trục máy mài | mm | 22 | 22
Chống sự khởi động lại |  | ● | ●
Khởi động Êm |  | ● | ●
Bộ phận điều áp điện tử |  | ● | ●
Chống dội ngược |  | ● | ●
Chọn trước tốc độ |  | – | ●
Trọng lượngB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Cấp độ bảo vệ |  | / II | / II

A)

  Tốc độ không tải định mức theo EN IEC 62841-2-3 để lựa chọn dụng cụ gài phù hợp. Tốc độ không tải thực tế thấp hơn vì lý do an toàn và do dung sai sản xuất.

B)

  phụ thuộc vào chắn bảo vệ được dùng ((8), (7), (9)) và tay nắm phụ được dùng ((5), (4))

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.