# Жарамды ажарлау құралдары

Осы нұсқаулықта жоғарыда атап өтілген барлық тегістеу құралдарын пайдалануға болады.

Пайдаланылатын тегістеу құралдарының рұқсат етілген айналымдар саны [мин-1] немесе айналу жылдамдығы [м/с] төменде берілген кестедегі мәндерден төмен болмауы керек.

Сондықтан тегістеу құралының жапсырмасында көрсетілген рұқсат етілген айналымдар санын немесе айналу жылдамдығын сақтаңыз.

| макс. [мм] | [мм] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [мин–1] | [м/с]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80