# Technické údaje

Uhlová brúska |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Menovitý príkon | W | 1 200 | 1 200
Výkon | W | 630 | 630
Menovité voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 11 000 | 11 000
Rozsah nastavenia otáčok | ot/min | − | 2 800−11 000
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 125 | 125
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 22 | 22
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ●
Pozvoľný rozbeh |  | ● | ●
Konštantná elektronika |  | ● | ●
Vypnutie pri spätnom ráze |  | ● | ●
Predvoľba otáčok |  | − | ●
HmotnosťB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Trieda ochrany |  | / II | / II

A)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.

B)

  V závislosti od použitého ochranného krytu ((8), (7), (9)) a použitej prídavnej rukoväti ((5), (4))

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.