# Technické údaje

Úhlová bruska |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Jmenovitý příkon | W | 1 200 | 1 200
Výstupní výkon | W | 630 | 630
Jmenovité otáčky naprázdnoA) | ot/min | 11 000 | 11 000
Rozsah nastavení otáček | ot/min | − | 2 800−11 000
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 125 | 125
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 22 | 22
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ●
Pozvolný rozběh |  | ● | ●
Konstantní elektronika |  | ● | ●
Vypnutí při zpětném rázu |  | ● | ●
Předvolba otáček |  | − | ●
HmotnostB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Třída ochrany |  | / II | / II

A)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC 62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů a na základě výrobních tolerancí nižší.

B)

  v závislosti na použitém ochranném krytu ((8), (7), (9)) a použité přídavné rukojeti ((5), (4))

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.