# 工作提示

##

- 使用合成磨料粗磨时，必须使用研磨专用防护罩(7)。

- 不要使用切割片进行粗磨。

- 粗磨时，安装有切割盖板(9)的切割防护罩(8)或研磨防护罩(7)会撞击工件，导致失控。

粗磨时如果砂轮和研磨表面成30至40度角，能实现最好的工作效果。操作时只需轻压并来回移动电动工具， 这样工件不会变热、变色，也不会出现凹陷的痕迹。

- 使用许可用于切割和研磨的合成砂轮片/切割片时，必须使用安装有切割盖板(9)的切割防护罩(8)或研磨防护罩(7)。

##

- 使用千叶砂磨轮进行研磨时务必使用研磨防护罩(7)。

使用千叶砂磨轮（附件）可以在隆起的表面和型材上研磨。千叶砂磨轮的使用寿命比一般砂轮的使用寿命长，而且工作噪音和研磨温度也比较低。

##

- 使用橡胶磨盘(23)操作时，请务必安装护手(22)。

可以在没有防护罩的情况下使用磨盘进行研磨。

安装过程请参考插图页。

拧上圆形螺母(25)并用双销扳手拧紧。

##

- 使用轮刷进行刷磨时，必须使用研磨专用防护罩(7)。可以在没有防护罩的情况下使用杯形钢丝刷/斜角刷进行刷磨。

- 使用杯形钢丝刷或斜角刷操作时，请务必安装护手(22)。

- 如果超过轮刷的最大允许尺寸，轮刷的金属丝可能会卡在防护罩上并断裂。

安装过程请参考插图页。

将带M14螺纹的杯形钢丝刷/斜角刷/轮刷尽量拧入磨削主轴中，使得能紧靠在磨削主轴螺纹末端的法兰上。使用开口扳手拧紧杯形钢丝刷‌/斜角刷/轮刷。

如要固定直径为22.22毫米的轮刷，请将带有O形环的固定法兰(10)放在磨削主轴(21)上，拧上圆形螺母(25)并用双销扳手拧紧。

##

- 用合成切割片或金刚石切割片切割金属时，务必使用安装有切割盖板(9)的切割防护罩(8)或研磨防护罩(7)。

- 将研磨防护罩(7)用在使用合成切割片进行切割作业的场合，如果切割片断裂，产生火花和颗粒以及切割片碎片的风险会增加。

切割时必须施力均匀，根据要加工的材料决定推动的力道。请勿对切割片施加压力，请勿倾斜和摇晃。

请勿通过侧压的方式来制动仍然继续转动的切割片。

必须逆着机器的转向推动电动工具， 否则容易失控，导致电动工具从切线中滑出。切割型材和方管时最好使用最小的截面。

##

- 用针对石材/混凝土的合成切割片或金刚石切割片切割石材时，务必使用带引导滑座的切割排尘罩(30)或安装有切割盖板(9)的切割防护罩(8)或研磨防护罩 (7)。

- 切割石材时必须进行足够的集尘。

- 请佩戴防尘面具。

- 本电动工具只能够进行干式切割/干式磨削。

- 将切割防护罩(8)、研磨防护罩(7)或者安装有切割盖板(9)的研磨防护罩(7)用于混凝土或砖墙的切割和研磨作业会增加灰尘暴露并增加电动工具失控的风险，这可能会导致回弹。

切割石材时最好使用金刚石切割片。

使用带引导滑座的切割排尘罩(30)时，必须允许吸尘器抽吸碎石粉尘。博世提供了合适的吸尘器。

接通电动工具，并把引导滑座的前部放在工件上。参考工件的物料，适当地施力推进机器。

切割高硬度的工件时，例如碎石含量很高的水泥，可能因为金刚石切割片过热而导致切割片损坏。金刚石切割片的周围会出现明显的火花。

在这种情况下应暂停切割过程，让金刚石切割片在空载的状况下以最高转速旋转片刻，以便冷却。

如果工作进度明显降低而且出现火花环，则表示金刚石切割片已经变钝。此时可以将切割片在研磨材料（例如石灰砂石）上来回刷磨数次，重新磨利切割片。

##

- 用合成切割片或Carbide Multi Wheel切割片切割塑料、复合材料等材料时，务必使用安装有切割盖板 (9)的切割防护罩(8)或研磨防护罩(7)。通过使用带引导滑座的排尘罩 (30) 获得最佳集尘效果。

##

- 请只使用干式金刚石钻头。

- 使用金刚石钻头操作时，请务必安装护手(22)。

不要将金刚石钻头平行地放置在工件上。请将其倾斜地并以圆周运动沉入工件中。由此可令金刚石钻头达到最佳冷却效果并延长其使用寿命。

##

承重墙中的线槽受制于各国规定。务必遵守这些规定。开始作业前，请先咨询主管结构工程师、建筑师或施工管理人员。