# Data teknis

Mesin gerinda sudut |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Input daya nominal | W | 1200 | 1200
Daya output | W | 630 | 630
Kecepatan idle terukurA) | min-1 | 11000 | 11000
Rentang pengaturan kecepatan putaran | min-1 | − | 2800−11000
Diameter mata gerinda/diameter cakram gerinda karet maks. | mm | 125 | 125
Ulir spindel gerinda |  | M 14 | M 14
Panjang ulir spindel gerinda maks. | mm | 22 | 22
Perlindungan terhadap start ulang |  | ● | ●
Start halus |  | ● | ●
Kontrol elektronik konstan |  | ● | ●
Kickback stop (pengaman terhadap bantingan) |  | ● | ●
Pemilihan awal kecepatan putaran |  | − | ●
BeratB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Tingkat perlindungan |  | / II | / II

A)

  Kecepatan idle yang terukur berdasarkan EN IEC 62841-2-3 untuk memilih alat sisipan yang sesuai. Untuk alasan keamanan dan akibat toleransi produksi, kecepatan idle yang sebenarnya menjadi lebih rendah.

B)

  tergantung pada kap pelindung yang digunakan ((8), (7), (9)) dan handel tambahan yang digunakan ((5), (4))

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.