# A fordulatszám előválasztása

## (GWS 12-125 S)

A (33) fordulatszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni. Az alábbi táblázatban található adatok javasolt értékek.

Anyag | Alkalmazás | Betétszerszám | A szabályozókerék helyzete
--- | --- | --- | ---
Fém | Festék eltávolítása | Csiszolópapír | 2–3
Fém | Kefélés, rozsdátlanítás | Edénykefe, csiszolólap | 3
Rozsdamentes acél | Csiszolás | Csiszolótárcsa / rostszálas tárcsa | 4−6
Fém | Nagyoló csiszolás | Csiszolókorong | 6
Fém | Darabolás | Darabolótárcsa | 6
Kő | Darabolás | Gyémántszegmenses daraboló tárcsa | 6

A fordulatszám fokozatoknál megadott fordulatszámok tájékoztató értékek.

- A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon megadott legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabban forgó betétszerszámok széttörhetnek és kirepülhetnek.

Fokozat Fordulatszám előválasztás | GWS 12-125 S [perc–1]
--- | ---
1 | 2 800
2 | 3 900
3 | 5 200
4 | 6 500
5 | 8 100
6 | 11 000

A fordulatszám fokozatoknál megadott fordulatszámok tájékoztató értékek.