# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 1200 | 1200
Predana snaga | W | 630 | 630
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 11000 | 11000
Područje namještanja broja okretaja | min–1 | − | 2800−11000
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ●
Meki start |  | ● | ●
Konstantna elektronika |  | ● | ●
Isključivanje kod povratnog udarca |  | ● | ●
Predbiranje broja okretaja |  | − | ●
TežinaB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.

B)

  ovisno o korištenom štitniku ((8), (7), (9)) i korištenoj dodatnoj ručki ((5), (4))

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.