# 安裝磨具

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 在研磨／割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨／割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。

將磨削主軸 (21) 以及準備裝上的所有部件都清潔乾淨。

夾緊和鬆開磨具時，請按壓主軸鎖止按鈕 (2)，以便鎖定磨削主軸。

- 待磨削主軸必須處於完全靜止狀態，才可使用主軸鎖止按鈕。否則可能造成電動工具損壞。

## 研磨砂輪／切割砂輪

使用迫緊螺母 (17) 和快速螺母 (18)安裝

請注意磨具的規格。磨具上的內孔直徑必須和配接法蘭完全吻合。切勿使用轉接頭或異徑管。

使用鑽石切割砂輪時，鑽石切割砂輪上的箭頭方向，必須和機器的轉向一致（參考機頭上的旋轉方向指示箭頭）。

安裝順序請參考工具詳解圖。

請用雙銷扳手旋上並鎖緊迫緊螺母 (17)，如此即可將砂輪／切割砂輪固定 參見 快速螺母 。

配接法蘭 (10) 的定心軸環上有一個塑膠零件（O 形環）。如果缺少 O 形環或 O 形環已受損，再次使用前請務必更換配接法蘭 (10)。

- 必須在安裝好磨具但尚未啟動機器前，檢查磨具是否正確裝牢、磨具能否自由無阻地旋轉。務必確定磨具轉動時不會和防護罩或其它機件產生磨擦。