# Igangsetting

- Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.

Hvis elektroverktøyet brukes med en mobil generator som ikke har tilstrekkelig effektreserve eller ikke har egnet spenningsregulering med startstrømforsterkning, kan det oppstå effektreduksjon eller uvanlige reaksjoner ved innkobling .

Kontroller at generatoren er egnet, spesielt når det gjelder nettspenning og -frekvens.

## Inn-/utkobling

(GWS 12-125 P)

Når du skal bruke elektroverktøyet, skyver du frigjøringshendelen (31) frem og trykker deretter av/på-bryteren (3) opp.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (3).

- Kontroller slipeverktøyet før bruk. Slipeverktøyet må være riktig montert, og må kunne rotere fritt. Test verktøyet i minst ett minutt uten belastning. Bruk ikke skadde, deformerte eller vibrerende slipeverktøy. Skadde slipeverktøy kan gå i stykker og forårsake personskader.

## Inn-/utkobling

(GWS 12-125 S)

For å bruke elektroverktøyet skyver du av/på-bryteren (32) forover.

For å låse av/på-bryteren (32) trykker du av/på-bryteren (32) ned foran til den låses.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (32), eller du trykker av/på-bryteren (32) kort ned bak og slipper den.

- Kontroller slipeverktøyet før bruk. Slipeverktøyet må være riktig montert, og må kunne rotere fritt. Test verktøyet i minst ett minutt uten belastning. Bruk ikke skadde, deformerte eller vibrerende slipeverktøy. Skadde slipeverktøy kan gå i stykker og forårsake personskader.