# Технички податоци

Аголна брусилка |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Номинална јачина | W | 1200 | 1200
Излезна моќност | W | 630 | 630
Номинален број на вртежи во празен одA) | min–1 | 11000 | 11000
Подрачје на подесување на бројот на вртежи | min–1 | − | 2800−11000
макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 125 | 125
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 22 | 22
Заштита од рестартирање |  | ● | ●
Мек старт |  | ● | ●
Константна електроника |  | ● | ●
Исклучување при повратен удар |  | ● | ●
Одредување на број на вртежи |  | − | ●
ТежинаB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Класа на заштита |  | / II | / II

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.

B)

  во зависност од користената заштитна хауба ((8), (7), (9)) и од користената дополнителна рачка ((5), (4))

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.